Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Техніко-економічні показники за робочим**

**проєктом «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140406 Східниця – Верхнє Синьовидне на ділянці км 0+000 – км 4+900, Дрогобицького району Львівської області. Коригування»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | | | | **Од. виміру** | **Показники** | |
| **до коригування** | **після коригування** |
| 1 | Категорія дороги | | | | IV | | |
| 2 | Довжина об’єкту | | | | км | 5,2 | |
| - | в тому числі в межах населених пунктів | | | | км | 2,768 | |
| 2.1 | Посилення існуючого дорожнього одягу | | | Тип 1 | м² | 23400 | |
| 2.2 | Улаштування нового дорожнього одягу | | | Тип 2 | м² | 15589 | |
| 2.3 | Улаштування тротуару | | | Тип 3 | м² | 2512 | |
| 3 | Ширина проїзної частини | | | | м | 6,0 | |
| 4 | Ширина узбіччя | | | | м | 2,0 | |
| 5 | Максимальний поздовжній ухил | | | | %0 | 100 | |
| 6 | Мінімальний радіус  вертикальних кривих | | опукла | | %0 | 500 | |
| увігнута | | %0 | 340 | |
| 7 | Вертикальний шар покриття | | | | Асфальтобетон марки ІІ тип Б | | |
| 8 | ЗБМ ПК 41+73 | довжина | | | м | 6,0 | - |
| габарит | | | м | Г-8,75+2х1,25 | - |
| 9 | ЗБМ ПК 44+73 | довжина | | | м | уточнення пікетного положення ЗБМ на ПК 41+73 | 9,468 |
| габарит | | | м | Г-8,83+0,95+2,13 |
| 10 | ЗМБ ПК 48+76 | довжина | | | м | - | 6,0 |
| габарит | | | м | - | Г-8,0+2х2,2 |
| 11 | Мостовий перехід до приватних садиб | довжина | | | м | - | 12 |
| габарит | | | м | - | Г-3,0 |
| 12 | Труби залізобетонні | ∅1,0 | | | шт./м | 11/174,0 | |
| ∅1,2 | | | шт./м | 1/15,0 | |
| 2х∅ 1,0 | | | шт./м | 1/21,0 | |
| ∅ 0,8 | | | шт./м | 2/40 | |
| ∅ 0,5 | | | шт./м | - | 1/7,5 |
| 13 | Труби ПВХ | ∅ 0,3 | | | шт./м | - | 1/15 |
| 14 | Верхові підпірні стінки | | | | шт./м | 3/910 | |
| 15 | Низові підпірні стінки | | | | шт./м | 1/620 | 3/637 |
| 16 | Примикання | | | | шт. | 6 | |
| 17 | Бистрина в кюветі | | | | м | 4631 | |
| 18 | Очисні споруди | | | | шт. | 22 | |
| 19 | Скид в дощоприймальні колодязі очисної споруди | | | | шт. | 40 | 44 |
| 20 | Лінії штучного освітлення | | | | км | - | 1,281 |
| - | кількість опор / світильників | | | | шт. | - | 34 |
| 21 | Винесення існуючої ПЛ-0,4 кВт | | | | лінія | - | 1 |
| 22 | Знаки дорожні | | | | шт. | 300 | 371 |
| 23 | Тривалість капітального ремонту | | | | міс. | 7,9 | 6,0 |
| 24 | Тривалість експлуатації | | | | років | >10 | |

**Кошторисна частина проєктної документації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показники** | **Од. вим.** | **Вартість** |
| Загальна кошторисна вартість будівництва, в поточних цінах станом 10.11.2020 складає: | тис. грн | 188319,543 |
| у тому числі: - будівельні роботи | тис. грн | 148898,094 |
| - устаткування, меблі, інвентар | тис. грн | 2150,437 |
| - інші витрати | тис. грн | 37271,012 |
| Із загальної кошторисної вартості виконано: | тис. грн | 103354,826 |
| у тому числі: - будівельні роботи | тис. грн | 82112,583 |
| - устаткування, меблі, інвентар | тис. грн | 2150,437 |
| - інші витрати | тис. грн | 19091,806 |

**Директор департаменту дорожнього**

**господарства облдержадміністрації Орест ШУЛІКОВСЬКИЙ**