|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **П Р О П О З И Ц І Я** | | | |
| **про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж**  6-21 | | | |
| **1. Інформація про постачальника взаємоз’єднання** | | | |
| ПАТ «Укртелеком» | | | |
| (для юридичної особи - найменування, | | | |
| бул. Т. Шевченка, 18, м. Київ, 01601 | | | |
| місцезнаходження, | | | |
| директор, **Курмаз Юрій Павлович** | | | |
| посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника;  для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання) | | | |
| **2. Організаційні умови** | | | |
| 2.1 | Місце розташування точки взаємоз’єднання: | | MGW DNI01 типу Huawei UMG8900 м. Дніпро Дніпропетровська область.  Вул.Херсонська, 26 |
| 2.2 | Строк дії договору про взаємоз’єднання: | | 1 рік |
| 2.3 | Строки виконання робіт з реалізації взаємоз’єднання: | | Відповідно до договору про взаємоз’єднання |
| 2.4 | Додаткові відомості до запиту на взаємоз’єднання: | | Згідно Правил взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 №155 з урахуванням змін та доповнень, внесених рішенням НКРЗІ від 31.03.2015 р. № 174 |
| 2.5 | Площі та місця для розміщення обладнання ініціатора (м2) | | 4 м2 |
| 2.6 | Доступ до інфаструктури для взаємоз’єднання: | | Забезпечується при умові укладання окремих договорів  (пасивної (кабельної каналізації електрозв’язку, кабельних ліній зв’язку, висотних споруд), активної (засобів комутації, ущільнення, маршрутизації, радіоелектронних засобів)) |
| **3. Технічні умови** | | | |
| 3.1 | Рівень взаємоз’єднання | | Місцевий |
|  |  | |  |
| 3.2 | Пропускна спроможність точки взаємоз’єднання | | 1200 Ерл (50 Е1) ): 25 Е1 – місцевий, 25 Е1 – міжміський |
| 3.3 | Вимоги до типів ліній зв’язку та інтерфейси у точці взаємоз’єднання: | | Відповідно до рекомендацій G-703 |
| 3.4 | Типи сигналізації: | | СКС-7 |
| 3.5 | Тип автоматизованої системи розрахунків за телекомунікаційні послуги: | | АС ВР-НТК «Інтраконект» |
| **4. Економічні умови \*** | | | |
| 4.1 | | Плата за доступ до телекомунікаційної мережі постачальника: | Ціна взаємоз'єднання при підключенні однієї лінії зв'язку на місцевому рівні до ODF/DDF складає 1735 грн., без ПДВ.  Ціна взаємоз'єднання при підключенні одного ММ потоку Е1 до ODF/DDF складає 660 грн., без ПДВ. |
| 4.2 | | Тарифи на розміщення обладнання на площах постачальника (за необхідності) та/або умови використання телекомунікаційної мережі доступу для здійснення взаємоз’єднання: | За тарифами ПАТ «Укртелеком», що діють на дату укладання договору оренди. Крім того, орендар відшкодовує витрати на електроенергію |
| 4.3  4.4 | | Плата за використання елементів інфраструктури (за необхідності):  Умови розрахунків за пропуск трафіку в точках взаємоз’єднання після встановлення взаємоз’єднання: | На підставі укладених договорів  Оплата в розмірі 100% загальної вартості робіт здійснюється до початку реалізації проекту, вказаної в договорі про взаємоз’єднання |
| *\* розділ є обов’язковим для заповнення тільки операторами з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг*  *\*\* ціни розраховані без урахування ПДВ, який стягується додатково відповідно до Податкового кодексу України* | | | |

Керівник або уповноважена особа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.П. Курмаз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 (підпис) (ініціали, прізвище)

М. П. (за наявності) "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року